Technical Data

PARAMETER	UNIT	EPULSE10
Rated Voltage	V	24 - 48
Peak current (10 sec)	A	15
Rated current	A	7
Rated output power	W	170
Default pwm frequency	kHz	20, programmable (8,10,15kHz)
Protection degree	level	IP20
Digital Input	qty	2
Digital Ouput	qty	3
Fieldbus	type	CanOPEN, EtherCAT
Feedback options	SIN/COS 1Vpp
Operating temp	degrees	0 to 40 celsius
Weight	gramms	250