ULCV 66

ulcv66.jpg

Mechanical Drawing

ulcv66_drw.jpg

Load Rating

ulcv66_forces.jpg

ulcv66_rating.jpg

Technical data

Parameter	Symbol	Value	Unit
Max usable stroke	6500	mm
Total lenght	Ltot	C+Lc+340	mm
Carriage length	Lc	200	mm
Carriage usable length	Lu	200	mm
Extra-stroke (safety)	Ec	60	mm
Max speed	250	m/min
Max acceleration	100	m/sec2
Position repeatability	< 0.05	mm
Aluminium profile section	66 x 70	mm
Inertia momentum of aluminium profile	Ix	944288	mm4
Inertia momentum of aluminium profile	Iy	993457	mm4
Type of mechanic	linear guide with compact block
Belt type	Poliuretan HTD-5M-17
Pulley teeth number	30
Diameter	47,75	mm
Linear movement per rotation	180	mm
Operating temperature	-20 / +60	degrees